**Załącznik nr 5**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Parametry namiotów pneumatycznych wspólne dla obu zadań:**

1. Powłoka namiotu wykonana z tkaniny dwustronnie powlekanej PVC odpornej na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV z oknami trójwarstwowymi, drzwiami oraz otworami instalacyjnymi
2. Stelaż pneumatyczny namiotu z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC
3. Podłoga i stelaż namiotu odpinane (opcjonalnie)
4. Osprzęt do mocowania namiotu do gruntu
5. Możliwość łączenia namiotów w zestawy
6. Nagrzewnica olejowa z osprzętem eksploatacyjnym
7. Zestaw do pompowania i odsysania powietrza
8. Opakowanie transportowe
9. Od wewnątrz na stelażu uchwyty do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego, itp.
10. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp.
11. Namiot sprawia się przez napompowanie stelaża namiotu za pomocą pompki ręcznej, wentylatora elektrycznego lub butli ze sprężonym powietrzem (potrzebne zastosowanie reduktora)
12. Nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania
13. Dostawa i rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
14. Instrukcja obsługi w języku polskim
15. Min. 24 miesięczna gwarancja dla całej dostawy objętej przedmiotem zamówienia
16. Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączy dokumenty takie jak: karta katalogowa lub specyfikacja techniczna sprzętu lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanych produktów   
    z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
17. Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: karty gwarancyjne, deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie produktu będącego przedmiotem umowy znakiem CE, wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcję obsługi i użytkowania zawierającą m.in. warunki magazynowania, informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu w przypadku awarii.
18. Powierzchnia namiotów:

**Dla zadania I (4 szt.):**

* Każdy namiot o powierzchni 31-37 m²

**Dla Zadania II (2 szt.):**

* Każdy namiot o powierzchni 21-27 m²