**Załącznik nr 5**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Parametry agregatu pompowego na przyczepie:**

1. wymagane parametry minimalne pompy: wydajność Q= 300 m²/h przy 15 m podnoszenia
2. wielkość zanieczyszczeń pompowanych, przechodzących przez wirnik min. 70 mm
3. wąż ssawny min 12 mb
4. kosz lub smok ssawny
5. wąż tłoczny min. 100 mb
6. pływak z linką i zatrzaśnikiem do każdej linii ssawnej
7. pompa samozasysająca po jednorazowym zalaniu korpusu
8. może pracować przy przerwaniu dopływu cieczy
9. zbiornik z HDPE albo zabezpieczony w skuteczny sposób przeciwko rdzewieniu
10. możliwość demontażu agregatu pompowego z przyczepy
11. wymagana dostawa przenośnej motopompy służącej do zalewania agregatu pompowego
12. certyfikat CE
13. przeszkolenie pięciu pracowników LUW w zakresie budowy i obsługi pompy
14. przyczepa:

* przyczepa dopasowana do gabarytów agregatu pompowego
* przyczepa dwuosiowa, fabrycznie nowa, dostosowana do poruszania się po drogach publicznych, z zaczepem kulowym, z instalacją elektryczną 12V
* koło podporowe
* przyczepa o maks. DMC 3500 kg
* komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy
* do każdej przyczepy komplet przejściówek elektrycznych do podłączenia do samochodu osobowego oraz ciężarowego
* koło zapasowe przyczepy
* burty, plandeka
* aranżacja do przewozu węży ssawnych i miejsce na węże tłoczne

1. najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie produktu będącego przedmiotem umowy znakiem CE, wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcję obsługi i użytkowania
2. dostawa i rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
3. okres gwarancji min. 24 miesiące (na całość sprzętu) od daty przekazania przedmiotu zamówienia
4. bezpłatny serwis gwarancyjny (na całość sprzętu)
5. wykonawca na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączy dokumenty takie jak: karta katalogowa lub specyfikacja techniczna sprzętu lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanych produktów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
6. wymienione przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, kompletne oraz powinny posiadać instrukcję w języku polskim