**Załącznik nr 5**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Parametry łodzi płaskodennej na przyczepie:**

**Przyczepa:**

1. Przyczepa fabrycznie nowa do przewozu łodzi, dostosowana do poruszania się po drogach publicznych, z zaczepem kulowym, z instalacją elektryczną 12V
2. Dyszel prosty
3. Koło podporowe
4. Preferowana przyczepa o DMC do 750 kg
5. Kolumna z wyciągarką
6. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy
7. Pasy transportowe do mocowania łodzi
8. Do każdej przyczepy komplet przejściówek elektrycznych do podłączenia do samochodu osobowego oraz ciężarowego
9. Koło zapasowe przyczepy
10. Przyczepa umożliwiająca samodzielne zwodowanie łodzi

**Łódź:**

1. Łódź płaskodenna wykonana z aluminium

1. Łódź min. 6 osobowa
2. Długość łodzi min. 5 m
3. Szerokość łodzi min. 1,9 m
4. Nośność łodzi min. 700 kg
5. Powierzchnia wewnętrzna ładunkowa pomiędzy burtami łodzi umożliwiająca transport na płaskiej powierzchni min. 3 szt. Europalet
6. Regulowana kolumna silnika
7. Silnik –rozruch elektryczny, obrotomierz, prędkościomierz
8. Śruba w osłonie lub pędnik strumieniowodny
9. Wyposażenie silnika: zbiornik paliwa, **,** akumulator
10. Ławki wzdłuż burt (lub konstrukcja umożliwiająca demontaż)
11. Dziób ścięty
12. Bakisty (na zbiornik paliwa, akumulator i kapoki)
13. Oświetlenie nawigacyjne na burtach łodzi
14. Reflektor do oświetlania terenu
15. Relingi z boku o długości min. 2 m lub tzw. „linki życia” po obu burtach do podejmowania osób z wody
16. Min. 4 knagi (z przodu i z tyłu)
17. Dulki – 2 sztuki, wiosła – 2 sztuki
18. Ilość kamizelek ratowniczych adekwatna do ładowności
19. Min. 1 koło ratunkowe i min. 1 rzutka na łódź
20. Gaśnica na każdej łodzi
21. Pompa zęzowa na każdej łodzi
22. Napis burtowy „Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie”
23. Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty przekazania przedmiotu zamówienia
24. Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie produktu będącego przedmiotem umowy znakiem CE, wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcję obsługi i użytkowania
25. Dostawa i rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
26. Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączy dokumenty takie jak: karta katalogowa lub specyfikacja techniczna sprzętu lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanych produktów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
27. Wymienione przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, kompletne oraz powinny posiadać instrukcję w języku polskim